**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

1. использовать марку противогаза, не соответствующую ее назначению;
2. пользоваться чужим противогазом.

**ПОМНИТЕ!**

Стекла очков лицевой части обязательно должны находиться против глаз, шлем - маска плотно прилегать к лицу.

**Ношение противогаза**

а - в "походном" положении

б - в положении "наготове"

в - в "боевом" положении



**ПОСЛЕ РАБОТЫ В ПРОТИВОГАЗЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

1. Маску противогаза изнутри протереть насухо чистой тряпочкой и высушить в расправленном виде.
2. В случае загрязнения шлем-маску и клапаны промыть теплой водой с мылом, предварительно отсоединив коробку и гофрированную трубку.
3. Хранить противогаз в собранном виде в сумке (в сухом месте), вдали от отопительных систем и нагревательных приборов.

Телефоны для экстренного реагирования в Ярославской области

**Единая служба**

**спасения 01**

**Сотовая связь 112**

**Старший оперативный дежурный**

**ФКУ Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЯО 79-08-94**

**Телефон доверия Главного управления МЧС Росии по Ярославской области 79-09-01**

**Телефон горячей линии Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС Росии по Ярославской области 79-09-06**



### ПАМЯТКА

### НАСЕЛЕНИЮ

**г. Ярославль**

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ), а также при ведении военных действий для защиты органов дыхания, используются противогазы.

Для гражданского взрослого населения наиболее распространенными являются противогазы марок ГП - 5, ГП - 7.

Эти средства имеются в запасах орга­низаций, учреждений, предприятий и в резерве гражданской обороны.

Противогазы марок ГП - 5, ГП - 7 относятся к фильтрующим противогазам и предназначены для защиты органов дыхания от:

1. радиоактивных веществ;
2. отравляющих веществ;
3. бактериальных средств;

С целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ, для них введены дополнительные патроны (ДПГ 1 и ДПГ 3) и отдельно промыш­ленные противогазовые коробки.

#### Перечень

поглощающих и фильтрующе –

поглощающих коробок для наиболее

распространенных АХОВ



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Марка коробки**  | **Цвет**  | **Предназначаются для защиты от:**  |
| А  | **коричневый**  | паров органических соединений  |
| В  | **желтый**  | кислых газов и паров  |
| Г  | **черно -желтый** | ртути и ртутьорганических соединений  |
| ВР  | **зеленый**  | кислых газов и паров, радионуклидов в том числе радиоактивного иода и его соединении  |
| КД  | **серый**  | аммиака и сероводорода  |

***ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП - 5***

предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица от радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и бактериальных средств.

**Устройство противогаза ГП - 5**





1. противогазовая коробка

шлем - маска

с мембранной

коробкой

1. лицевая часть
2. коробочка с не запотевающими пленками
3. клапанная коробка
4. сумка для противогаза

Измерение обхвата головы



Подбор шлема-маски

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Марка шлема-маски и обхват головы, *см*** |
| **Рост**  | **ШМ-62у,** **ШМ-41му**  | **ШМ-66 му**  | **ШМС**  |
| **0**  | **До 63** | **До 63**  | **До 61**  |
| **1**  | **63,5 - 65,5**  | **63,5 - 65,5**  | **61,5 - 64**  |
| **2**  | **66-68** | **66-68** | **64,5-67** |
| **3**  | **68,5-70,5** | **68,5 и более** | **67,5 и более** |
| **4**  | **71 и более** |  |  |

Надевание противогаза ГП – 5



***ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП - 7***

предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица от паров отравляющих веществ нервно-паралитического, общеядовитого действия, радиоактивных веществ, а также капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия.

## Устройство противогаза ГП - 7



1. лицевая часть
2. фильтрующе-поглощающая коробка
3. трикотажный чехол
4. узел клапана вдоха
5. переговорное устройства (мембрана)
6. узел клапанов вдоха



1. обтюратор
2. наголовник (затылочная пластина)
3. лобная лямка
4. височные лямки

11-щечные лямки

12- пряжки

13-сумка



Измерение обхватов головы



горизонтальный вертикальный

Подбор размеров противогаза ГП - 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма обхватов головы, см**  | **До 118,5** | **119-121** | **121,5-123,5** | **124-126** | **126,5-128,5** | **129-131** | **131 и более** |
| **Рост лицевой** **части** | **1** | **2** | **3** |
| **Номера упоров лямок**  | **4-8-8** | **3-7-8** | **3-7-8** | **3-6-7** | **3-6-7** | **3-5-6** | **3-4-5** |

Первым указан номер лобной лямки, вторым - височных, третьим - щечных.

Надевание противогаза ГП - 7